1L. Physical Layer

Kabel, Funk, LWL, Datenströme

2.L Data Link layer

MC-Andresen, L2 Switches, Ethernet Frames, ARP

Bit = 0/1

Byte = oktett

Ersten 2 Byte 🡪 Hersteller

16^4 Hersteller

3.L Network Layer

Router, L3 Switch

BGP, OSPF, IPv4/6

255^4 Adressen

IPv6 🡪16 Bytes